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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков
(программа обучения по подпункту «б» пункта 46 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464)
	Организация
	Общество с ограниченной ответственностью «Северный механический завод» (демонстрационные данные)

	ИНН
	7700000000

	Адрес
	624000, Свердловская обл., г. Демидовск, ул. Заводская, д. 1

	Категория обучаемых
	Работники, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, источники опасности

	Охват программы
	рабочие места организации — 20 шт.

	Продолжительность
	33,5 акад. ч, в том числе практических занятий — 9,5 акад. ч (28 %)

	Форма обучения
	Очная, с применением технических средств обучения и наглядных пособий

	Форма проверки знания
	Тестирование, не менее 20 вопросов; проверку проводит комиссия работодателя


1. Нормативное основание программы
Подпункт «б» пункта 46 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464) — дословно:
«б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов;»
Состав тем определён пунктом 2 приложения № 3 к указанным Правилам (примерный перечень тем; редакция, действующая с 31.08.2026 — постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2026 № 805). Программа разработана работодателем на основе этого перечня (пункт 48 Правил).
Пункт 45 Правил: программа содержит сведения о темах обучения, практических занятиях, формах обучения и проверки знания, а также о количестве часов на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.
Пункт 49 Правил: программа содержит практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ в объёме не менее 25 процентов общего количества учебных часов; программа учитывает специфику вида деятельности организации, трудовые функции работников и содержит темы, соответствующие условиям труда работников.
2. Источники сведений, на которых построена программа
	Специальная оценка условий труда
	сведения от 03.07.2025

	Оценка профессиональных рисков
	карты от 03.01.2026

	Рабочих мест охвачено
	20

	Пунктов в программе
	47


 
Правило расчёта часов (объявляется, чтобы количество часов можно было проверить): академический час — 45 минут; на каждый пункт программы отводится 0,5 акад. ч теории; пункты тем «в» (безопасные методы и приемы выполнения работ) и «ж» (первая помощь) дополнительно содержат 0,5 акад. ч практического занятия по пункту 49 Правил; пункты темы «д» (средства индивидуальной защиты) дополнительно содержат 0,5 акад. ч практического занятия — с 31.08.2026 демонстрация и тренировка применения СИЗ обязательны; на проверку знания требований охраны труда отведён 1 акад. ч (пункт 45 Правил). Часы получены суммированием пунктов и не подгонялись под установленный минимум.
3. Учебно-тематический план
	№
	Наименование темы
	Всего, ч
	Теория, ч
	Практика, ч
	Основание темы

	1
	Общие сведения о системе управления охраной труда в организации, права и обязанности работников в вопросах охраны труда
	1,5
	1,5
	0
	приложение № 3 к Правилам, п. 2 «а»

	2
	Вредные и (или) опасные производственные факторы, опасности и профессиональные риски на рабочем месте
	8
	8
	0
	приложение № 3 к Правилам, п. 2 «б»

	3
	Безопасные методы и приемы выполнения работ
	7
	3,5
	3,5
	приложение № 3 к Правилам, п. 2 «в»

	4
	Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
	2,5
	2,5
	0
	приложение № 3 к Правилам, п. 2 «г»

	5
	Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
	11
	5,5
	5,5
	приложение № 3 к Правилам, п. 2 «д»

	6
	Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков
	1,5
	1,5
	0
	приложение № 3 к Правилам, п. 2 «е»

	7
	Организация оказания первой помощи (при необходимости)
	1
	0,5
	0,5
	приложение № 3 к Правилам, п. 2 «ж»

	8
	Проверка знания требований охраны труда
	1
	1
	0
	п. 45 Правил

	
	ИТОГО
	33,5
	24
	9,5
	п. 46 «б» — не менее 16 ч; п. 49 — практика не менее 25 %


Примечание. В программе 3 пункт(ов) получены через сопоставление, помеченное в справочнике как частичное. Такие пункты отмечены в разделе 4 словами «сопоставление частичное» — проверьте их перед утверждением программы.
4. Содержание тем и основания их включения в программу
По каждому пункту указано, какая опасность или какой производственный фактор потребовали его включения, по какому рабочему месту и из какого источника сведения получены. Пункт без основания в программу не включается.
1. Общие сведения о системе управления охраной труда в организации, права и обязанности работников в вопросах охраны труда — 1,5 ч
Основание темы: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «а».
1.1. Система управления охраной труда в организации: политика и цели, распределение обязанностей, порядок сообщения о происшествиях и микротравмах — 0,5 ч
— норма: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «а» — тема предусмотрена перечнем независимо от результатов оценки
1.2. Права и обязанности работника в вопросах охраны труда, право отказаться от работы при опасности для жизни и здоровья — 0,5 ч
— норма: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «а»; статьи 215, 216 ТК РФ
1.3. Условия труда и профессиональные риски на рабочем месте: как работник получает эти сведения (охвачено рабочих мест — 20) — 0,5 ч
— норма: статья 216.2 ТК РФ — обязанность информировать работника об условиях труда, профессиональных рисках и их уровнях
— оценка профессиональных рисков: карты оценки профессиональных рисков организации от 03.01.2026
— специальная оценка условий труда: результаты специальной оценки условий труда от 03.07.2025
2. Вредные и (или) опасные производственные факторы, опасности и профессиональные риски на рабочем месте — 8 ч
Основание темы: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «б».
2.1. Падение груза: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — недопустимый) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Стропальщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Кладовщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска умеренный
2.2. Падение с высоты: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — недопустимый) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Стропальщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Кладовщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска умеренный
2.3. Электротравма: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — недопустимый) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
2.4. Вибрация: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Токарь 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Водитель погрузчика (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Начальник механического цеха (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска умеренный
2.5. Давление: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию, уровень риска высокий
2.6. Движущаяся техника: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Водитель погрузчика (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.5 — Движение транспорта, в том числе в цехе и на территории работодателя, способное привести к опасному событию, уровень риска высокий
2.7. Замкнутые пространства/газ: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию, уровень риска высокий
2.8. Затягивание в механизмы: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Токарь 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.2 — Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Токарь 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Фрезеровщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.2 — Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Фрезеровщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.2 — Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Стропальщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
2.9. Ожог, тепло/холод: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска умеренный
2.10. Пожар: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска умеренный
2.11. Порезы острыми кромками: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочность или форму, способную травмировать (…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Токарь 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Фрезеровщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочность или форму, способную травмировать (…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Стропальщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
2.12. Удар, раздавливание: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочность или форму, способную травмировать (…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Токарь 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.2 — Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Токарь 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Фрезеровщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.2 — Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Фрезеровщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочность или форму, способную травмировать (…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.2 — Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Стропальщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия — при…, уровень риска высокий
2.13. Химические вещества: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Контролёр сварочных работ (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.4 — Токсичные химические вещества, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.9 — Мутагенные химические вещества, уровень риска высокий
2.14. Шум: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — высокий) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Токарь 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Водитель погрузчика (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Начальник механического цеха (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных…, уровень риска умеренный
2.15. Падение на уровне: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — умеренный) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Контролёр сварочных работ (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Водитель погрузчика (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Специалист по охране труда (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Начальник механического цеха (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
2.16. Тяжесть/напряжённость: как опасность проявляется на рабочих местах организации, признаки и уровень риска (наибольший — умеренный) — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Кладовщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.III.1 — Эргономическая опасность — несоблюдение допустимых показателей тяжести и напряженности трудового процесса и защитных (профилактических) мер при их превышении, …, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Генеральный директор (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.III.1 — Эргономическая опасность — несоблюдение допустимых показателей тяжести и напряженности трудового процесса и защитных (профилактических) мер при их превышении, …, уровень риска умеренный
3. Безопасные методы и приемы выполнения работ — 7 ч
Основание темы: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «в».
3.1. Безопасные методы и приемы выполнения работ: В электроустановках — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
3.2. Безопасные методы и приемы выполнения работ: Под напряжением — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
3.3. Безопасные методы и приемы выполнения работ: С химией — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Контролёр сварочных работ (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.4 — Токсичные химические вещества, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.9 — Мутагенные химические вещества, уровень риска высокий
3.4. Безопасные методы и приемы выполнения работ: На высоте — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
3.5. Безопасные методы и приемы выполнения работ: С ручным инструментом — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочность или форму, способную травмировать (…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочность или форму, способную травмировать (…, уровень риска умеренный
3.6. Безопасные методы и приемы выполнения работ: Подземные/горные — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию, уровень риска высокий
3.7. Безопасные методы и приемы выполнения работ: Водолазные — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию, уровень риска высокий
4. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов — 2,5 ч
Основание темы: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «г».
4.1. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов: физические — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.8 — Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране), уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: и ещё 4 аналогичных записей по другим рабочим местам
4.2. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов: химия и био — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Контролёр сварочных работ (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.4 — Токсичные химические вещества, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Лаборант химического анализа (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Шлифовщик 4-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.9 — Мутагенные химические вещества, уровень риска высокий
4.3. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов: механические — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Стропальщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Кладовщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада в…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Контролёр сварочных работ (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Водитель погрузчика (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Специалист по охране труда (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Начальник механического цеха (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочность или форму, способную травмировать (…, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: и ещё 8 аналогичных записей по другим рабочим местам
4.4. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов: эргономика и среда — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Кладовщик (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.III.1 — Эргономическая опасность — несоблюдение допустимых показателей тяжести и напряженности трудового процесса и защитных (профилактических) мер при их превышении, …, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Генеральный директор (Администрация): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.III.1 — Эргономическая опасность — несоблюдение допустимых показателей тяжести и напряженности трудового процесса и защитных (профилактических) мер при их превышении, …, уровень риска умеренный
4.5. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов: особые — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Водитель погрузчика (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.II.5 — Движение транспорта, в том числе в цехе и на территории работодателя, способное привести к опасному событию, уровень риска высокий
5. Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов — 11 ч
Основание темы: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «д».
5.1. Средства индивидуальной защиты: механические опасности — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.I.1 — Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства, имеющими недостаточную механическую прочн… выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 1.10, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.I.2 — Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, … выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 1.5, 1.12, 1.16
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.I.5 — Выполнение работы на высоте выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 1.2
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.II.4 — Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 1.1, 1.2, 1.8
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение кот… выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 1.26
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.I.4 — Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, н… выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.24
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.I.5 — Гравитационные опасности — падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия огражд… выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 1.2, 1.3
5.2. Средства индивидуальной защиты: опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного то… выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 3.1
5.3. Средства индивидуальной защиты: опасности, связанные с недостатком кислорода — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч [сопоставление частичное]
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.III.3 — Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение кот… выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 5.2 (сопоставление кода 36н и пункта ЕТН помечено в справочнике как частичное — проверьте перед утверждением) [сопоставление частичное]
5.4. Средства индивидуальной защиты: химические опасности — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.II.1.4 — Токсичные химические вещества выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 6.2, 6.4, 6.6
5.5. Средства индивидуальной защиты: опасность воздействия повышенной концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (апфд) — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.II.1.4 — Токсичные химические вещества выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 7.2
5.6. Средства индивидуальной защиты: опасность физических перегрузок — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.III.1 — Эргономическая опасность — несоблюдение допустимых показателей тяжести и напряженности трудового процесса и защитных (п… выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 9.1, 9.2, 9.3
5.7. Средства индивидуальной защиты: опасность воздействия повышенного уровня шума — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч [сопоставление частичное]
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, … выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 10.1, 10.2 (сопоставление кода 36н и пункта ЕТН помечено в справочнике как частичное — проверьте перед утверждением) [сопоставление частичное]
5.8. Средства индивидуальной защиты: опасность от воздействия повышенной вибрации — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.I.3 — Шум, вибрация — при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, … выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 11.1, 11.2
5.9. Средства индивидуальной защиты: опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч [сопоставление частичное]
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.II.5 — Движение транспорта, в том числе в цехе и на территории работодателя, способное привести к опасному событию выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 12.1 (сопоставление кода 36н и пункта ЕТН помечено в справочнике как частичное — проверьте перед утверждением) [сопоставление частичное]
5.10. Средства индивидуальной защиты: опасности, связанные с транспортными средствами — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.II.5 — Движение транспорта, в том числе в цехе и на территории работодателя, способное привести к опасному событию выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 18.1
5.11. Средства индивидуальной защиты: опасности, связанные с работой во взрывопожароопасной среде — назначение, правила применения, проверка исправности — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 19.1, 19.2
— оценка профессиональных рисков: опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами выявлена в оценке профрисков; нормы СИЗ — приложение № 2 к приказу № 767н, п. 19.2, 19.3
6. Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков — 1,5 ч
Основание темы: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «е».
6.1. Мероприятия по снижению уровней профессиональных рисков там, где уровень признан высоким или недопустимым: иерархия мер, сроки, ответственные — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Аппаратчик очистки сточных вод (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.4 — Токсичные химические вещества, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: и ещё 21 аналогичных записей по другим рабочим местам
6.2. Меры управления риском, уже принятые в организации: что работник обязан выполнять и как контролируется их действенность — 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: СИЗ диэлектрические; наряд-допуск; исправность держателя и кабелей
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: Исправность держателя и кабелей; заземление; диэлектрические СИЗ; проверка перед началом работ
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: СИЗ диэлектрические; УЗО; проверка исправности
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: СИЗ диэлектрические; заземление; наряд-допуск
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: СИЗ органов дыхания; местная вытяжная вентиляция
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: Местная вытяжная вентиляция; СИЗОД; контроль воздуха рабочей зоны
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: Наряд-допуск на огневые работы; обратные клапаны; первичные средства пожаротушения; пост наблюдения
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: Проведение контроля после проветривания; СИЗОД при необходимости
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: Костюм КЩС, перчатки кислотощелочестойкие, очки закрытые; аварийный душ и фонтанчик для промывания глаз
— оценка профессиональных рисков: мера из карты ОПР: Местная вытяжная вентиляция над ваннами; СИЗОД фильтрующее; контроль воздуха рабочей зоны
6.3. Порядок пересмотра реестра опасностей и плана мероприятий, участие работника в выявлении опасностей — 0,5 ч
— норма: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «е»; статья 218 ТК РФ
7. Организация оказания первой помощи (при необходимости) — 1 ч
Основание темы: приложение № 3 к Правилам, п. 2 «ж».
7.1. Организация оказания первой помощи при состояниях, вероятных на рабочих местах организации: вызов помощи, порядок действий, оснащение аптечки — 1 ч, в том числе практическое занятие 0,5 ч
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска недопустимый
— оценка профессиональных рисков: Слесарь-ремонтник 5-го разряда (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Машинист крана (крановщик) (Механический цех): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.3 — Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока), уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электрогазосварщик 5-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Электросварщик ручной сварки 4-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Газорезчик 3-го разряда (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 1.I.4 — Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Контролёр сварочных работ (Сварочно-заготовительный участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска умеренный
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Гальваник 4-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.1 — Химические вещества со взрывоопасными свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: Травильщик 3-го разряда (Гальванический участок): оценка профрисков от 03.01.2026, опасность 2.II.1.2 — Химические вещества с окисляющими свойствами, уровень риска высокий
— оценка профессиональных рисков: и ещё 29 аналогичных записей по другим рабочим местам
8. Проверка знания требований охраны труда — 1 ч
Основание темы: п. 45 Правил.
8.1. Проверка знания требований охраны труда по темам программы — 1 ч
— норма: п. 45 Правил — программа обучения содержит количество часов на проверку знания требований охраны труда
5. Рабочие места, сведения о которых легли в основу программы
	№
	Рабочее место (должность)
	Подразделение
	Класс по СОУТ
	Опасностей с кодом 36н
	Источники

	1
	Электрогазосварщик 5-го разряда
	Сварочно-заготовительный участок
	3.3
	4
	СОУТ, ОПР

	2
	Электросварщик ручной сварки 4-го разряда
	Сварочно-заготовительный участок
	3.2
	3
	СОУТ, ОПР

	3
	Газорезчик 3-го разряда
	Сварочно-заготовительный участок
	3.2
	2
	СОУТ, ОПР

	4
	Контролёр сварочных работ
	Сварочно-заготовительный участок
	2
	2
	СОУТ, ОПР

	5
	Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда
	Сварочно-заготовительный участок
	3.1
	2
	СОУТ, ОПР

	6
	Гальваник 4-го разряда
	Гальванический участок
	3.3
	3
	СОУТ, ОПР

	7
	Травильщик 3-го разряда
	Гальванический участок
	3.2
	2
	СОУТ, ОПР

	8
	Аппаратчик очистки сточных вод
	Гальванический участок
	3.1
	2
	СОУТ, ОПР

	9
	Лаборант химического анализа
	Гальванический участок
	3.1
	2
	СОУТ, ОПР

	10
	Токарь 5-го разряда
	Механический цех
	3.1
	3
	СОУТ, ОПР

	11
	Фрезеровщик 4-го разряда
	Механический цех
	3.1
	2
	СОУТ, ОПР

	12
	Слесарь-ремонтник 5-го разряда
	Механический цех
	3.1
	3
	СОУТ, ОПР

	13
	Шлифовщик 4-го разряда
	Механический цех
	3.2
	3
	СОУТ, ОПР

	14
	Машинист крана (крановщик)
	Механический цех
	3.1
	3
	СОУТ, ОПР

	15
	Стропальщик
	Механический цех
	2
	2
	СОУТ, ОПР

	16
	Кладовщик
	Механический цех
	2
	2
	СОУТ, ОПР

	17
	Водитель погрузчика
	Механический цех
	3.1
	3
	СОУТ, ОПР

	18
	Генеральный директор
	Администрация
	2
	1
	СОУТ, ОПР

	19
	Специалист по охране труда
	Администрация
	2
	1
	СОУТ, ОПР

	20
	Начальник механического цеха
	Администрация
	2
	2
	СОУТ, ОПР


6. Чего не хватает в исходных сведениях
Перечисленное ниже не додумано программой и не заполнено «типовыми» темами. Пока эти пробелы не закрыты, программа считается проектом.
— СОУТ: рабочее место «Электрогазосварщик 5-го разряда» — класс 3.3, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Электросварщик ручной сварки 4-го разряда» — класс 3.2, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Газорезчик 3-го разряда» — класс 3.2, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Гальваник 4-го разряда» — класс 3.3, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Травильщик 3-го разряда» — класс 3.2, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Аппаратчик очистки сточных вод» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Лаборант химического анализа» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Токарь 5-го разряда» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Фрезеровщик 4-го разряда» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Слесарь-ремонтник 5-го разряда» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Шлифовщик 4-го разряда» — класс 3.2, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Машинист крана (крановщик)» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
— СОУТ: рабочее место «Водитель погрузчика» — класс 3.1, но перечень вредных факторов не загружен. Класс сам по себе не называет фактор, поэтому в тему «б» это место ничего не добавило. Нужна выгрузка .sout.
Дополните программу по результатам обследования рабочих мест: темы, которых нет в примерном перечне приложения № 3 и которые не выводятся из выявленной опасности, в настоящий проект не включались.
 
Программу разработал:
Специалист по охране труда  _______________  / Астафьева Марина Леонидовна /
 
Согласовано с профсоюзным или иным уполномоченным работниками представительным органом (при наличии) — пункт 48 Правил:
_______________  /________________/
