АКТ-ДОПУСК
для производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)
подрядной организацией
Рекомендуемый шаблон «Профстандарт». Не является типовой формой, утверждённой нормативным актом, — приказ Минтруда № 902н (п. 15) не устанавливает единого образца и требует, чтобы форму акта-допуска организация-заказчик разработала и утвердила самостоятельно в составе документации СУОТ. Перед использованием утвердите форму локальным актом.
г. Москва
(место составления)
«17» 07 2026 г.        Производственный корпус № 2
(наименование эксплуатирующей организации / объекта, на территории которого расположено ОЗП)
Мы, нижеподписавшиеся, ответственный представитель заказчика (эксплуатирующей организации) Смирнов Алексей Викторович, Генеральный директор ООО «Ромашка»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
и ответственный представитель подрядной организации Николаев Игорь Петрович, Директор ООО «СтройМонтаж»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Наименование и место расположения объекта ОЗП: Приямок насосной станции, глубина 3,2 м
Выявленные опасные факторы данного ОЗП: Недостаток кислорода; возможное скопление сероводорода; ограниченность входа
(недостаток кислорода, токсичные и/или взрывоопасные газы и пары, ограниченность входа-выхода, недостаточная естественная вентиляция и другие факторы по п. 6 приказа Минтруда № 902н)
Контроль воздушной среды (порядок и периодичность измерений кислорода, токсичных газов, взрывоопасных концентраций): Непрерывный контроль газоанализатором МГЛ-19.7 (поверка до 14.02.2027)
Ответственные лица по группам (приказ Минтруда № 902н, п. 19–22):
Группа 3 — выдающий наряд-допуск, руководитель работ: Орлов Дмитрий Сергеевич, Начальник участка
Группа 2 — наблюдающий: Ковалёв Артём Николаевич
Группа 1 — исполнители внутри ОЗП: Сидоров П.А., Орлов Д.С.
Средства защиты и спасения: Шланговый противогаз ПШ-1, привязь спасательная, тренога с лебёдкой, средства связи
(СИЗОД, сигнальный (страховочный) канат, средства связи, самоспасатели, состав спасательного звена — по результатам анализа рисков)
Работы разрешены на следующий срок: начало «20» 07 2026 г., окончание «31» 07 2026 г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	Оградить зону производства работ, вывесить знаки безопасности
	до начала работ
	Орлов Д.С.

	Смонтировать анкерную линию, проверить страховочные системы
	до начала работ
	Сидоров П.А.

	Провести целевой инструктаж бригаде
	20.07.2026, 08:30
	Кузнецова О.Д.



Представитель заказчика (эксплуатирующей организации)
Смирнов Алексей Викторович    _________________ (подпись)
Представитель подрядной организации
Николаев Игорь Петрович    _________________ (подпись)




