Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
ПАСПОРТ ДОЛЖНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Электрогазосварщик — Ремонтно-механический участок
1. Обучение по охране труда (ПП № 2464)
	Программа
	Периодичность / примечание

	Обучение по программе Б (общие вопросы ОТ)
	1 раз в 3 года

	Обучение по программе В (безопасные методы работ повышенной опасности)
	1 раз в год

	Обучение оказанию первой помощи
	1 раз в 3 года

	Обучение по использованию (применению) СИЗ
	1 раз в 3 года

	Медицинский осмотр
	по вредным/опасным факторам


Категория: работник, выполняющий работы повышенной опасности (п. 46 ПП № 2464)
2. Обеспечение СИЗ (ЕТН, приказ № 767н)
Профессия по ЕТН: Электрогазосварщик (приложение 1, п. 2150).
	СИЗ
	Кол-во
	Срок носки

	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	1 шт.
	на 1 год

	Ботинки кожаные с защитным подноском
	1 пара
	на 1 год

	Перчатки с полимерным покрытием
	12 пар
	на 1 год

	Щиток защитный лицевой
	1 шт.
	до износа


К базовым нормам добавляются СИЗ по результатам СОУТ и оценки профрисков.
3. Типовые опасности (классификатор 36н)
	Код
	Опасность

	4.1
	Опасность ожога брызгами расплавленного металла

	2.3
	Опасность поражения током

	3.2
	Опасность воздействия сварочного аэрозоля


Перечень ориентировочный — итог определяется по рабочему месту в карте ОПР.
4. Инструктажи
Вводный инструктаж — всем при приёме на работу. Первичный на рабочем месте — до начала самостоятельной работы, далее повторный не реже раза в 6 мес.
5. Медицинский осмотр
Требуется: должность связана с вредными/опасными факторами (приказ Минздрава № 29н) — предварительный и периодический медосмотр.
Паспорт — рабочий ориентир; точный набор обязанностей определяется по НПА и условиям труда конкретного рабочего места. Составлено на «06» июля 2026 г..
Специалист по охране труда ____________ /______________/
